**2023年广东省英德市人民医院病历归档服务器采购项目详细要求**

# 1、项目内容

项目名称：2023年病历归档服务器采购项目

# 2、采购清单

采购设备及数量如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 详细配置参数 | 数量 |
| 1 | 病历归档服务器 | 详见3.1 | 1台 |

# 详细配置参数

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 |  |
| 性能参数要求 | CPU：配置≥2颗CPU处理器，每个CPU处理器要求主频≥2.3GHz, 内核数≥20 Core，线程数≥40线程，高速缓存≥30 MB |
| 内存：配置≥512GB DDR4 RDIMMs内存 |
| 系统盘：配置≥2块480GB M.2 SSD硬盘 (RAID 1) |
| 固态盘：配置≥8块16 TB SATA 硬盘(RAID 5)，支持热插拔 |
| 阵列卡：配置≥2G缓存 |
| 网卡：配置≥1张2端口万兆光口接口网卡（含≥2个万兆多模光模块），配置≥1张4端口千兆电口网卡 |
| 电源/风扇：配置≥2个1200W冗余电源支持热插拔；配置冗余风扇支持热插拔 |
| 售后服务：硬件提供 5 年 7x24x4 售后服务；提供针对此项目的原厂服务承诺函 |

（一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

# 4供货日期

(一)供货方须在院方签订合同后的 30个工作日内向院方提交采购清单中的物品。

(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

# 5、交货方式

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。

(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。

# 项目实施要求

为医院信息化业务系统提供更可靠、更高性能和更便于管理、扩展的IT基础设施平台，保证医院业务系统稳定运行。为保证平台顺利交付和稳定运行，需要成交供应商提供以下实施和集成服务：

1. 完成本次采购所有硬件机柜上架部署实施。
2. 实施过程中，提供和项目部署相关的辅材和线缆。

# 保修服务

如无特别声明，硬件设备参考以下条款提供保修服务。

(一)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。

(二)提供硬件5年原厂安装和保修服务。

(三)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

（五）售后服务：提供厂家7\*24小时免费维修服务。

（六）响应时间、方式：4小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。

# 合同付款方式

合同所有设备（产品）运至院方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且收到供货方开具相应金额正式发票后三十个工作日内，支付至结算审核价的100%。